종이 다리 시험에서 만드는 사람의 차이를 어떻게 다룰까? — 나의 탐구 노트
똑똑 · 에디터 모아 · 발행 2026.10.26
접기 방법 A·B의 버팀 정도를 비교할 때 제작자 솜씨가 결과에 섞이지 않게 하려면?
이름·작성일:
나의 탐구 질문:
제출 형식·분량:
선생님의 평가 기준:
AI·도구 사용 허용 조건:
중학교 시작
종이 크기·재질·받침 간격·추의 무게·올리는 위치를 맞춥니다. 제작자별 A·B 제작·시험 순서를 카드로 정합니다. 종이는 한 번 시험하면 변형될 수 있으므로 재사용하지 않습니다. 추를 한 개씩 조심스럽게 올리며 손을 아래에 넣지 않습니다.
고등학교 심화
가상 제작자 1은 A 8개, B 9개, 제작자 2는 A 12개, B 13개를 올린 순간 처짐이 처음 2cm 이상이 되어 시험을 끝냈습니다. 기록값은 기준에 도달한 순간 올려져 있던 추 개수이며 그 직전의 개수가 아닙니다. 사람별 B−A 차이는 모두 1개입니다. 제작자 사이 4개 차이보다 조건 차이가 작다는 점을 블록별 표에서 볼 수 있습니다. 단 두 제작자·한 장씩이므로 통계적 확정이나 실제 구조 안전성 판정은 할 수 없습니다.
준비 순서
1. 비교할 접기 형태 A·B와 처짐 2cm 이상이라는 종료 기준을 그림으로 정합니다.
2. 두 제작자가 각각 A·B를 만들고 블록 안 순서를 카드로 정합니다.
3. 같은 책 받침 간격·추 위치에서 하나씩 올리고 처짐이 처음 2cm 이상이 된 순간의 추 개수를 기록한 뒤 즉시 멈춥니다.
4. 제작자별 B−A 차이를 계산한 뒤 제작 순서·종이 차이·추의 위치를 대안 설명으로 남깁니다.
1. 고정 조건
	제작자
	종이 규격
	받침 간격(cm)
	추 무게(g)
	처짐 기준(cm)

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


2. 배정표
	제작자
	첫 제작 형태
	둘째 형태
	시험 시각
	특이사항

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


3. 시험 기록
	제작자
	형태
	2cm 이상 도달 추 개수
	실제 처짐(cm)
	실패 모습

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


4. 블록 비교
	제작자
	A 도달 추 개수
	B 도달 추 개수
	B−A(개)
	다른 설명

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


질문·변인·표본
	 
 
 
 
 


자료 수집 방법·단위
	 
 
 
 
 


표와 그래프
	 
 
 
 
 


해석의 범위·오차·한계
	 
 
 
 
 


자료 기록
	제목
	작성자·기관
	발행일
	주소·쪽수
	확인한 근거
	확인 날짜

	 
	 
	 
	 
	 
	 


도움 받은 부분과 나의 수정
도움의 출처 / 활용 범위 / 검증한 내용 / 수정 전후 / 나의 판단
	 
 
 
 
 


제출 전 점검
□ 제작자별로 A·B 두 조건을 모두 시험했나요?
□ 종이를 재사용하지 않고 종료 기준을 사전에 정했나요?
□ 추 개수를 실제 건축물의 안전 하중으로 부르지 않았나요?
참고 자료를 찾을 곳
NIST/SEMATECH e-Handbook · 5.3.3.2 Randomized block designs — https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pri/section3/pri332.htm
Blocking to remove nuisance factors; Definition of blocking factors
NIST/SEMATECH e-Handbook · 5.3.3.1 Completely randomized designs — https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pri/section3/pri331.htm
Random assignment of factor levels; six-slip run-order example
OpenStax · Psychology 2e, §2.3 Analyzing Findings — https://openstax.org/books/psychology-2e/pages/2-3-analyzing-findings
Experimental Research — operational definition paragraph


예시 해설 — 작성 뒤 비교하기
학습용 가상 자료에서 처짐이 처음 2cm 이상이 된 순간 제작자 1은 A 8개·B 9개, 제작자 2는 A 12개·B 13개의 추를 올려 두었다.
기준 도달 순간의 추 개수를 기록하고 사람별로 B에서 A를 빼며 제작자 사이의 수준 차이도 따로 적는다.
각 제작자에서 B가 1개 높다. 제작자 2의 두 형태 값은 제작자 1보다 각각 4개 높다.
두 제작자의 단 한 쌍씩만 본 가상 값이다. 순서·종이 차이와 우연한 변동이 남아 있다.
자기 점검 기준
	기준
	충분히 드러난 모습
	더 보완할 모습

	블록 구성
	각 제작자의 A·B를 짝짓고 순서를 기록한다.
	한 사람은 A만, 다른 사람은 B만 만든다.

	결론과 안전
	사람별 차이와 제한된 결론·안전 조건을 적는다.
	추 개수를 건축 안전 등급으로 말한다.
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온라인 원문: https://www.dokdok.co/projects/paper-bridge-batched-tests
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